{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Celková rekapitulácia","Amfiteater - Krycí list rozpočt","Amfit - Rekapitulácia objekt","01 - Zadanie Amfit","02 - Zadanie Amfit","Krycí list rozpočtu Ihrisko","Rekapitulácia rozpočtu","Zadanie Ihrisko"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Celková rekapitulácia","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Rekapitulácia objektov stavieb"]
[]
["Stavba:"]
[]
["Objednávateľ:","OBEC PLEŠ"]
["Zhotoviteľ:",{"$nulls":5},"Spracoval: "]
["Miesto: ","Pleš p.č. 17",{"$nulls":4},"Dátum: ","18. 10. 2017"]
[]
["Kód","Zákazka","Cena bez DPH","DPH","Cena s DPH","Ostatné","ZRN","HZS","VRN","KČ"]
[]
[null,"Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš   ",0,0,0,0,0,0,0,0]
["01","    Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš   ",0,0,0,0,0,0,0,0]
["02","    Káblové rozvody NN vnútroareálové   ",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Multifunkčné ihrisko v obci Pleš",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Celkom",0,0,0,0,0,0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
["Dátum a podpis:",{"$nulls":4},"Pečiatka"]

{"sheet":"Amfiteater - Krycí list rozpočt","index":1,"n_rows":39,"n_cols":18,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,4,12,12],[15,7,15,8],[15,10,15,12],[34,12,34,16],[12,1,12,3],[28,1,28,3],[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[10,4,10,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"KRYCÍ LIST ROZPOČTU"]
[]
[]
[null,"Názov stavby",null,null,"Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš   ",{"$nulls":10},"JKSO"]
[{"$nulls":15},"EČO"]
[{"$nulls":15},"Miesto","Pleš p.č. 17"]
[{"$nulls":15},"IČO",null,"IČ DPH"]
[null,"Objednávateľ",null,null,"OBEC PLEŠ   "]
[null,"Projektant",null,null,"Ing. Norbert Tóth   "]
[null,"Zhotoviteľ",null,null,"   "]
[]
[null,"Spracoval",null,null,"   "]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočet číslo",null,null,"Dňa",null,null,"Položiek",{"$nulls":4},"CPV"]
[{"$nulls":7},"18. 10. 2017",{"$nulls":7},"CPA"]
[]
[{"$nulls":4},"Merné a účelové jednotky"]
["        Počet",null,null,null," Náklady / 1 m.j.",null,"       Počet",null,null," Náklady / 1 m.j.",null,"           Počet",{"$nulls":4},"    Náklady / 1 m.j."]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočtové náklady v ",null,null,null,"EUR"]
["A",null,"Základné rozp. náklady",null,null,null,"B",null,"Doplnkové náklady",null,null,"C",null,"Vedľajšie rozpočtové náklady"]
["1","HSV",null,"Dodávky",0,null,"8","Práce nadčas",null,null,null,"13","Zariad. staveniska   ",{"$nulls":4},0]
["2",null,null,"Montáž",0,null,"9","Bez pevnej podl.",null,null,null,"14","Mimostav. doprava   ",{"$nulls":4},0]
["3","PSV",null,"Dodávky",0,null,"10","Kultúrna pamiatka",null,null,null,"15","Územné vplyvy   ",{"$nulls":4},0]
["4",null,null,"Montáž",0,null,"11",{"$nulls":4},"16","Prevádzkové vplyvy   ",{"$nulls":4},0]
["5","\"M\"",null,"Dodávky",0,{"$nulls":6},"17","Ostatné   ",{"$nulls":4},0]
["6",null,null,"Montáž",0,{"$nulls":6},"18","VRN z rozpočtu",{"$nulls":4},0]
["7","ZRN (r. 1-6)",null,null,0,null,"12","DN (r. 8-11)",null,null,null,"19","VRN (r. 13-18)",{"$nulls":4},0]
["20","HZS",null,null,0,null,"21","Kompl. činnosť",null,0,null,"22","Ostatné náklady",{"$nulls":4},0]
["Projektant",{"$nulls":10},"D",null,"Celkové náklady"]
[{"$nulls":11},"23","Súčet 7, 12, 19-22",{"$nulls":4},0]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"24","DPH",20,"% z",40638.7,null,0]
[]
["Objednávateľ",{"$nulls":10},"25","Cena s DPH (r. 23-24)",{"$nulls":4},0]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"E",null,"Prípočty a odpočty"]
["Zhotoviteľ",{"$nulls":10},"26","Dodávky objednávateľa",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":11},"27","Kĺzavá doložka",{"$nulls":4},0]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"28","Zvýhodnenie",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Amfit - Rekapitulácia objekt","index":2,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Rekapitulácia objektov stavby"]
[]
["Stavba:","Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš"]
[]
["Objednávateľ:","OBEC PLEŠ"]
["Zhotoviteľ:",{"$nulls":5},"Spracoval: "]
["Miesto: ","Pleš p.č. 17",{"$nulls":4},"Dátum: ","18. 10. 2017"]
[]
["Kód","Zákazka","Cena bez DPH","DPH","Cena s DPH","Ostatné","ZRN","HZS","VRN","KČ"]
[]
["20171018","Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš   ",0,0,0,0,0,0,0,0]
["01","    Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš   ",0,0,0,0,0,0,0,0]
["02","    Káblové rozvody NN vnútroareálové   ",0,0,0,0,0,0,0,0]
[null,"Celkom",0,0,0,0,0,0,0,0]

{"sheet":"01 - Zadanie Amfit","index":3,"n_rows":181,"n_cols":8,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš"]
["Objekt: ",null,"Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš"]
[]
[]
["Objednávateľ:"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Pleš p.č. 17",null,null,"Dátum: ","18. 10. 2017"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"1","Zemné práce   "]
[1,"001","122201101","Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   ","m3",72]
[2,"001","122201109","Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   ","m3",72]
[3,"001","132201101","Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   ","m3",28.007]
[4,"001","132201109","Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   ","m3",28.007]
[5,"001","133201201","Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   ","m3",5.658]
[6,"001","133201209","Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   ","m3",5.658]
[7,"001","162201102","Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   ","m3",33.665]
[8,"001","162501102","Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   ","m3",72]
[9,"001","171201201","Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   ","m3",72]
[10,"R","174101001","Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3   ","m3",17.64]
[11,"583","5833720000","Štrkopiesok 0-32 n   ","t",29.988]
[12,"001","174101001om","Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - oporný múr   ","m3",4.5]
[13,"583","5833720000","Štrkopiesok 0-32 n   ","t",8.55]
[14,"R","180402111","Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   ","m2",350]
[15,"005","0057211200","Trávové semeno - parková zmes   ","kg",10.815]
[16,"R","181301302","Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr. do 150 mm   ","m2",350]
[17,"R","182001111","Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",350]
[18,"R","183101113","Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,02 do 0,05 m3   ","ks",11]
[19,"R","183403152","Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",350]
[20,"R","183403161","Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",350]
[21,"R","184102112","Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm   ","ks",11]
[22,"026","0266182600","Tuja - Thuja occidentalis, d 60 - 80 cm   ","ks",8]
[23,"026","0265430400","Salix repens Voorthuizen   ","ks",3]
[24,"R","185803111","Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",350]
[null,null,"2","Zakladanie   "]
[25,"R","212752124","Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 80   ","m",70]
[26,"R","271571111","Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   ","m3",4.783]
[27,"011","274313611","Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   ","m3",19.234]
[28,"R","274361221","Výstuž základových pásov z ocele 10216   ","t",0.019]
[29,"R","274361821","Výstuž základových pásov z ocele 10505   ","t",0.127]
[30,"011","275313611","Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   ","m3",4.428]
[31,"R","275361821","Výstuž základových pätiek z ocele 10505   ","t",0.064]
[32,"R","275362021","Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí Sr6/100 x Sr6/100 KH30   ","t",0.054]
[33,"R","711131101-1","Zabalenie rúr do geotextílie pásmi na sucho   ","m",70]
[34,"693","6936651400","Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   400   ","m2",35]
[null,null,"3","Zvislé a kompletné konštrukcie   "]
[35,"R","311271300","Murivo nosné 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 15 cm   ","m3",3.27]
[36,"011","311271302","Murivo nosné (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 250 mm   ","m3",12.05]
[37,"011","311361825","Výstuž pre murivo a pilier nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505   ","t",0.562]
[38,"015","318271051","Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic   ","m",48.2]
[39,"592","5921958663","Plotová krycia platňa, priebežná strieška, 400x260x55 mm, sivá hladká   ","ks",120.736]
[40,"011","331270012","Murivo pilierov a stĺpov z debniacich tvárnic PREMAC 400x400x250 s betónovou výplňou C 16/20   ","m3",3.6]
[null,null,"4","Vodorovné konštrukcie   "]
[41,"011","417321313","Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 - základové (oporný múr)   ","m3",4.82]
[42,"011","417361221","Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216   ","t",0.051]
[43,"011","417361821","Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   ","t",0.189]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[44,"R","564831111-1","Podklad zo štrkodrviny 4-8 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm   ","m2",49]
[45,"R","564851111 - 1","Podklad zo štrkodrviny 16-32 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm   ","m2",49]
[46,"221","596911111","Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm   ","m2",9]
[47,"592","5921952960","Dlažba Premac KLASIKO 10x10x6 cm, sivá   ","m2",9.09]
[null,null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[48,"011","622463025","Príprava vonkajšieho podkladu stien , podkladný náter   ","m2",22]
[49,"011","622463117","Vonkajšia omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, štuková stierka   ","m2",22]
[50,"011","622481119","Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   ","m2",22]
[51,"R","623481119","Potiahnutie vonkajších stĺpov a pilierov, sklotextílnou mriežkou - pod kamenný obklad 2 vrstvy   ","m2",66.4]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[52,"221","916561111","Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   ","m",1.5]
[53,"592","5921954590","Premac obrubník parkový 50x20x5 cm, sivý   ","ks",3.03]
[54,"221","917831511","Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu   ","m",10.501]
[55,"592","5922901840","Betónová palisáda mini 11,5/11,5/40 cm, sivá   ","ks",70]
[56,"003","941955003","Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m   ","m2",45]
[57,"003","941955004","Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m   ","m2",35]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[58,"R","998011001","Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m   ","t",83.744]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"711","Izolácie proti vode a vlhkosti   "]
[59,"711","711132107","Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóloiu položenou voľne na ploche zvislej   ","m2",105]
[60,"628","6288000640","Nopová fólia FONDALINE PLUS 500 proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, výška nopu 8 mm ONDULINE   ","m2",120.75]
[61,"711","998711101","Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.25]
[null,null,"762","Konštrukcie tesárske   "]
[62,"762","762081060","Zvláštne výkony na stavenisku, viacstranné hobľovanie reziva   ","m2",270.15]
[63,"R","762332110","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2   ","m",122]
[64,"605","6053310400","Klieštiny 75x150 mm   ","m3",0.941]
[65,"605","6053310400 -1","Pásiky 100x100 mm   ","m3",0.42]
[66,"R","762332120","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2   ","m",165]
[67,"605","6051590200","Krokvy 100x150 mm   ","m3",1.733]
[68,"605","6051590200 - 1","Väznica 100x150 mm   ","m3",0.413]
[69,"605","6051590200 - 2","Vzpery  100x150 mm   ","m3",0.495]
[70,"R","762332130","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2   ","m",40]
[71,"605","6053302300","Väznica 150x150mm   ","m3",0.693]
[72,"605","6053302200","Stĺpiky 150x150 mm   ","m3",0.297]
[73,"762","762341004","Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz   ","m2",72]
[74,"605","6051254600","Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxB= 60-160mm   ","m3",1.944]
[75,"R","762341610","Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm   ","m2",8.75]
[76,"605","6051254600","Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxB= 60-160mm   ","m3",0.484]
[77,"R","762395000","Spojovacie a ochranné prostriedky  pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia   ","m3",6.746]
[78,"R","762523104","Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien   ","m2",45]
[79,"605","6051254400","Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxB=250-300mm   ","m3",1.238]
[80,"762","762526110","Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 650 mm   ","m2",45]
[81,"605","6051277000","Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.60-100mmxB=125-190mm   ","m3",1.641]
[82,"762","762595000","Spojovacie prostriedky pre podlahy   ","m3",2.644]
[83,"R","998762102","Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   ","t",5.277]
[null,null,"764","Konštrukcie klampiarske   "]
[84,"764","764217200","Krytiny hladké z medeného Cu plechu   ","m2",80]
[85,"764","764222210","Oplechovanie z medeného Cu plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 250 mm   ","m",13]
[86,"764","764291220","Záveterná lišta z medeného Cu plechu, r.š. 330 mm   ","m",22]
[87,"764","764752172","Montáž ostatného príslušenstva odpadového systému z poplast.plechu   ","ks",8]
[88,"553","5535014300","Objímka rúry na priskrutkovanie D100 mm Lindab Standard   ","ks",8]
[89,"764","764753001","Odpadová rúra kruhová D 100 mm z poplast.plechu   ","m",8.8]
[90,"764","764753011","Koleno horné odpadovej rúry D 100 mm z poplast.plechu   ","ks",4]
[91,"764","764753016","Výtokové koleno potrubia D 100 mm z poplast.plechu   ","ks",2]
[92,"764","764753021","Medzikus k odkvapovej rúre D 100 mm z poplast.plechu   ","ks",2]
[93,"764","764761122","Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov z poplast.plechu   ","m",13]
[94,"764","764761232","Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 150 mm z poplast.plechu   ","ks",2]
[95,"R","998764101","Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.186]
[null,null,"767","Konštrukcie doplnkové kovové   "]
[96,"767","767995101","Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg   ","kg",30]
[97,"553","5530100000","Kotviace platničky + skrutky pomúrnice   ","ks",6]
[98,"767","998767101","Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   ","t",0.03]
[null,null,"782","Dokončovacie práce a obklady z kam.   "]
[99,"782","782311120","Montáž obkladu stĺpov z mäkkých kameňov s lícom zvislým a pôdor. pravouhlým hr. do 25 mm z remienkov   ","m2",33.6]
[100,"583","5838401040","Obklad nepravidelného tvaru -  priemer 10-15 cm, hr. 1-3 cm   ","m2",35.28]
[101,"782","998782101","Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m   ","t",4.463]
[null,null,"783","Dokončovacie práce - nátery   "]
[102,"783","783726000","Nátery tesárskych konštrukcií syntetické lazurovacím lakom napustením   ","m2",270.15]
[103,"783","783726300","Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním   ","m2",270.15]
[104,"783","783782203","Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB   ","m2",465.65]
[null,null,"21-M","Elektromontáže   "]
[105,"R","210010006","Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm   ","m",10]
[106,"345","3450702900","I-Rúrka HFXP 32 cierna   ","m",10.491]
[107,"345","3451006900","Vývodka 9948 rovna   ","ks",4]
[108,"R","210220021","Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2   ","m",30]
[109,"354","3540406500","HR-Svorka SR 02   ","ks",3]
[110,"354","3544112000","Páska uzemňovacia 30x4 mm   ","kg",29.673]
[111,"R","210220022","Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm   ","m",15]
[112,"156","1561523500","Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm   ","kg",9.702]
[113,"R","210220102","Zvodový vodič včítane podpery FeZn lano do D 70 mm   ","m",50]
[114,"314","3145172400","Lano šesťpram. pozin. 024320 pevn. 1270 MPa D 10mm   ","kg",19.95]
[115,"354","3540406800","HR-Svorka SS   ","ks",8]
[116,"354","3540404900","HR-Podpera PV 24   ","ks",26]
[117,"R","210220211","Zachyt.tyč včít.upevnenia do dreva do 2 m dľžky tyče   ","ks",2]
[118,"354","3540200800","HR-Držiak DJ 7hd   ","ks",2]
[119,"354","3540201600","Držiak zvodovej tyče na upevnenie na drevené konštrukcie DJ 8hd   ","Kus",2]
[120,"354","3540300400","HR-Jimacia tyc JP20   ","ks",2]
[121,"354","3540401900","HR-Ochr.strieska OS 01   ","ks",2]
[122,"354","3540402100","HR-Ochr.strieska OS 04   ","ks",2]
[123,"354","3540405900","HR-Svorka SJ 01   ","ks",4]
[124,"R","210220302","Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)   ","ks",14]
[125,"354","3540408300","HR-Svorka SZ   ","ks",4]
[126,"354","3540406100","HR-Svorka SK   ","ks",2]
[127,"354","3540406300","HR-Svorka SP 1   ","ks",4]
[128,"354","3540406200","HR-Svorka SO   ","ks",4]
[129,"R","210220321","Svorka na potrub.\"Bernard\" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)   ","ks",1]
[130,"354","3540201700","Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm   ","Kus",1]
[131,"R","210220361","Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m   ","ks",8]
[132,"354","3540501500","HR-Zemna tyc ZT PD 2m   ","ks",8]
[133,"R","210220401","Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot   ","ks",4]
[134,"548","5489511000","Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm   ","ks",4]
[null,null,"46-M","Zemné práce pri extr.mont.prácach   "]
[135,"R","460010022","Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty   ","km",0.05]
[136,"246","2462061000","Email olejový vonkajší biely   Emolex 0 2117   ","kg",0.025]
[137,"246","2462061900","Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117   ","kg",0.025]
[138,"583","5839500600","Značka meračská povrch m 1 I/1   ","ks",0.5]
[139,"592","5921850000","Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10   ","ks",0.5]
[140,"R","460070101","Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2   ","ks",4]
[141,"R","460200164","Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 4   ","m",56]
[142,"R","460510002","Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác   ","m",4]
[143,"592","5922153400","Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3   ","ks",4]
[144,"R","460560164","Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   ","m",56]
[145,"R","460620014","Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   ","m2",40]
[null,null,"D","Ostatné   "]
[146,"R","HZS-008","Revízie  BZ   ","hod",20]
[]
[null,null,null,"Celkom   "]

{"sheet":"02 - Zadanie Amfit","index":4,"n_rows":53,"n_cols":8,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Prírodný amfiteáter , exteriérové pódium Pleš"]
["Objekt: ",null,"Káblové rozvody NN vnútroareálové"]
[]
[]
["Objednávateľ:"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: "]
["Miesto: ",null,"Pleš p.č. 17",null,null,"Dátum: ","20. 10. 2017"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"M","Práce a dodávky M   "]
[null,null,"21-M","Elektromontáže   "]
[1,"R","210010032","Rúrka elektroinšt. ohybná kovová \"Kopex\", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm   ","m",40]
[2,"345","3450509200","I-Spojka SM 16 sivá   ","ks",4]
[3,"345","3450710200","Rúrka FXP 16   ","ks",40]
[4,"R","210100259","Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm2   ","ks",8]
[5,"343","3438150510","izolačná páska čierna 10m x 19mm  typ:  FEK10   ","ks",8]
[6,"343","3438153000","izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm  typ:  ZS10   ","ks",4]
[9,"R","210191502","Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárských prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR   ","ks",1]
[10,"354","3540001000","Držadlo D1PH   ","KS",1]
[38,"357","3570327800","Skrina SR 2 zinkova   ","ks",1]
[12,"358","3581533500","Poist.patron PHN 1 100A gG/gF1   ","ks",9]
[13,"R","210220021","Uzemńovacie vedenie v zemi včetne svoriek, prepojenia FeZn do 120mm   ","m",40]
[14,"354","3540406500","HR-Svorka SR 02   ","ks",9]
[15,"354","3544112000","Páska uzemňovacia 30x4 mm   ","kg",39.564]
[16,"R","210220301","Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)   ","ks",9]
[17,"R","210220361","Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m   ","ks",2]
[18,"354","3540501500","HR-Zemna tyc ZT PD 2m   ","ks",2]
[21,"R","210810017","Silový kábel 750-1000V /mm2/ voľne uložený CYKY 5Cx4   ","m",5]
[22,"341","3410109700","Kábel silový medený CYKY  5Cx10   ","m",5]
[39,"R","210901072","Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený \"Solidal\" AYKY 1 kV 4x50   ","m",45]
[40,"341","3410206200","Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx50   ","m",47.25]
[null,null,"46-M","Zemné práce pri extr.mont.prácach   "]
[25,"R","460010011","Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)   ","km",0.05]
[26,"R","460200144","Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4   ","m",38]
[27,"R","460420351","Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehlami v smere kábla na šírku 35 cm   ","m",38]
[28,"583","5833110300","Kamenivo ťažené drobné 0-1 B   ","t",0.665]
[29,"596","5961001200","Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1      a3   ","tks",0.127]
[30,"R","460490012","Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm   ","m",40]
[31,"283","2830002000","Fólia červená v m   ","m",40]
[32,"R","460510131","Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z PVC rúr do D 110 mm   ","m",40]
[33,"345","3450707200","I-Trubka KXKVR 90 cierna   ","m",40]
[34,"R","460560124","Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 40 cm hlbokej v zemine tr. 4   ","m",38]
[35,"R","460620013","Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   ","m2",40]
[]
[null,null,"OST","Ostatné   "]
[36,"R","HZS-001","Revízie  EZ   ","hod",14]
[37,"R","HZS-002","Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete   ","hod",10]
[]
[null,null,null,"Celkom   "]

{"sheet":"Krycí list rozpočtu Ihrisko","index":5,"n_rows":38,"n_cols":18,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[11,16,11,17],[14,7,14,8],[27,1,27,3],[33,12,33,15],[7,1,7,3],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[10,4,10,12],[11,1,11,3],[11,4,11,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":6},"KRYCÍ LIST ROZPOČTU"]
[]
[]
[null,"Názov stavby",null,null,"Multifunkčné ihrisko v obci Pleš",{"$nulls":10},"JKSO"]
[null,"Názov objektu",null,null,"Multifunkčné ihrisko v obci Pleš",{"$nulls":10},"EČO"]
[{"$nulls":4},"   ",{"$nulls":10},"Miesto"]
[{"$nulls":15},"IČO","IČ DPH"]
[null,"Objednávateľ",null,null,"OBEC PLEŠ   "]
[null,"Projektant",null,null,"Ing.arch. Žofia Tóthová , Panické Dravce   "]
[null,"Zhotoviteľ",null,null,"    "]
[null,"Spracoval"]
[]
[{"$nulls":4},"Rozpočet číslo",null,null,"Dňa",{"$nulls":7},"CPV"]
[{"$nulls":7},"19.10.2017",{"$nulls":7},"CPA"]
[]
[{"$nulls":4},"                Merné a účelové jednotky"]
["            Počet",null,null,null,"    Náklady / 1 m.j.",null,"             Počet",null,null,"     Náklady / 1 m.j.",null,"                Počet",{"$nulls":4},"        Náklady / 1 m.j."]
[null,null,null,0,0,null,null,null,0,0,{"$nulls":5},0,null,0]
[{"$nulls":4},"                Rozpočtové náklady v",{"$nulls":4},"EUR"]
["A",null,"Základné rozp. náklady",null,null,null,"B",null,"Doplnkové náklady",null,null,"C",null,"Vedľajšie rozpočtové náklady"]
["1","HSV",null,"Dodávky",0,null,"8","Práca nadčas",null,0,null,"13","GZS   ",{"$nulls":4},0]
["2",null,null,"Montáž",0,null,"9","Bez pevnej podl.",null,0,null,"14","Mimostaven. doprava   ",{"$nulls":4},0]
["3","PSV",null,"Dodávky",0,null,"10","Kultúrna pamiatka",null,0,null,"15","Sťažené podmienky   ",{"$nulls":4},0]
["4",null,null,"Montáž",0,null,"11",null,null,0,null,"16","Vplyv prostredia   ",{"$nulls":4},0]
["5","\"M\"",null,"Dodávky",0,{"$nulls":6},"17","Klimatické vplyvy   ",{"$nulls":4},0]
["6",null,null,"Montáž",0,{"$nulls":6},"18","VRN z rozpočtu",{"$nulls":4},0]
["7","ZRN (r. 1-6)",null,null,0,null,"12","DN (r. 8-11)",null,null,null,"19","VRN (r. 13-18)",{"$nulls":4},0]
["20","HZS",null,null,0,null,"21","Kompl. činnosť",null,0,null,"22","Ostatné náklady",{"$nulls":4},0]
["Projektant",{"$nulls":10},"D",null,"Celkové náklady"]
[{"$nulls":11},"23","Súčet 7, 12, 19-22",{"$nulls":4},57134.22]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"24","DPH",20,"% z",57134.22,null,11426.84]
[]
["Objednávateľ",{"$nulls":10},"25","Cena s DPH (r. 23-24)",{"$nulls":4},68561.06]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"E",null,"Prípočty a odpočty"]
["Zhotoviteľ",{"$nulls":10},"26","Dodávky zadávateľa",{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":11},"27","Kĺzavá doložka",{"$nulls":4},0]
["Dátum a podpis",{"$nulls":5},"Pečiatka",{"$nulls":4},"28","Zvýhodnenie + -",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"Rekapitulácia rozpočtu","index":6,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,6],[6,3,6,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["REKAPITULÁCIA ROZPOČTU"]
["Stavba:   Multifunkčné ihrisko v obci Pleš"]
["Objekt:   Multifunkčné ihrisko v obci Pleš"]
[]
[]
["Objednávateľ:   OBEC PLEŠ"]
["Zhotoviteľ:   ",null,null,"Spracoval:    "]
["Miesto:   ",null,null,"Dátum:   19. 10. 2017"]
[]
["Kód","Popis","Dodávka","Montáž","Cena celkom","Hmotnosť celkom","Suť celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7"]
[]
["HSV","Práce a dodávky HSV   ",0,0,0,0,0]
["1","Zemné práce   ",0,0,0,0,0]
["2","Zakladanie   ",0,0,0,0,0]
["3","Zvislé a kompletné konštrukcie   ",0,0,0,0,0]
["4","Vodorovné konštrukcie   ",0,0,0,0,0]
["5","Komunikácie   ",0,0,0,0,0]
["6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   ",0,0,0,0,0]
["8","Rúrové vedenie   ",0,0,0,0,0]
["9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   ",0,0,0,0,0]
["99","Presun hmôt HSV   ",0,0,0,0,0]
["PSV","Práce a dodávky PSV   ",0,0,0,0,0]
["711","Vybavenie ihriska   ",0,0,0,0,0]
["766","Konštrukcie stolárske   ",0,0,0,0,0]
["767","Konštrukcie doplnkové kovové   ",0,0,0,0,0]
["783","Dokončovacie práce   ",0,0,0,0,0]
["M","Práce a dodávky M   ",0,0,0,0,0]
["21-M","Elektromontáže   ",0,0,0,0,0]
[null,"Celkom   ",0,0,0,0,0]

{"sheet":"Zadanie Ihrisko","index":7,"n_rows":181,"n_cols":8,"rows_kept":181,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"Multifunkčné ihrisko v obci Pleš"]
["Objekt: ",null,"Multifunkčné ihrisko v obci Pleš"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"OBEC PLEŠ"]
["Zhotoviteľ: ",null," ",null,null,"Spracoval: "," "]
["Miesto: ",null," ",null,null,"Dátum: ","19. 10. 2017"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV"," Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"1"," Zemné práce   "]
[1,"R","121101111","Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   ","m3",91.796]
[2,"001","122201101","Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   ","m3",153]
[3,"001","122201109","Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   ","m3",153]
[4,"001","132201101","Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   ","m3",22.06]
[5,"001","132201109","Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   ","m3",22.06]
[6,"001","133201201","Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3   ","m3",4.665]
[7,"R","133201209","Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3   ","m3",4.665]
[8,"R","162201102","Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   ","m3",179.725]
[9,"001","162501102","Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   ","m3",271.521]
[10,"001","171201202","Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3   ","m3",271.521]
[11,"R","180402111","Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5   ","m2",70]
[12,null,"0057211300","Trávové semeno - výber   ","kg",2.163]
[13,"R","181101101","Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia   ","m2",70]
[14,"R","181301103","Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m3,hr.200 mm   ","m2",70]
[15,"R","182001111","Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",70]
[16,"R","183403152","Obrobenie pôdy bránením v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",70]
[17,"R","183403161","Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",70]
[18,"R","184102112","Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm   ","ks",64]
[19,null,"0266200050","Krušpán vždyzelený -Buxus sempervirens AUREOMARGINATA , v. 20/30; listnatý krík dekoratívny listom, drevom   ","ks",64]
[20,"R","185803111","Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5   ","m2",70]
[null,null,"2"," Zakladanie   "]
[21,"R","2125321117","Lôžko pre šachtový prefabrikát z kameniva hrubého drveného   ","m3",0.2]
[22,"R","2125321118","Obsyp šachty z kameniva hrubého drveného   ","m3",0.48]
[23,"R","212752124","Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 80   ","m",108]
[24,"R","212752125","Trativody z  flexodrenážnych rúr DN 100   ","m",70]
[25,"R","271571111","Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   ","m3",3.814]
[26,"011","273313611","Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20- rampa   ","m3",0.293]
[27,"R","273351217","Debnenie základových dosiek, zhotovenie-tradičné   ","m2",0.585]
[28,"R","273351218","Debnenie základových dosiek, odstránenie-tradičné   ","m2",0.585]
[29,"R","273362021","Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   ","t",0.006]
[30,"011","274313611","Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20   ","m3",14.707]
[31,"R","275313611","Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20   ","m3",4.004]
[32,"R","275351217","Debnenie základových  pätiek, zhotovenie-tradičné   ","m2",12.6]
[33,"R","275351218","Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné   ","m2",12.6]
[34,"R","275362021","Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI   ","t",0.035]
[35,"R","311101213-1","Osadenie chráničky do bet. pre prívod elektroinštalačných káblov s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2   ","ks",6]
[36,"R","711131101-1","Zabalenie rúr do geotextílie pásmi na sucho   ","m",178]
[37,null,"6936651300","Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP   300   ","m2",64.08]
[null,null,"3"," Zvislé a kompletné konštrukcie   "]
[38,"011","311271301","Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm   ","m3",16.08]
[39,"011","311361825","Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505   ","t",0.93]
[40,"R","3311240011","Montáž stĺpa do pätky výška do 5,5m   ","ks",40]
[41,null,"1458437500-1","Jäkl 50x50x2,5 mm St1   ","t",0.453]
[42,null,"30931141408","Skrutky s polguľovou hlavou M 6x35 mm + matica klobúková (St1,2)   ","ks",260]
[43,null,"1458437500-2","Jäkl 50x50x2,5 mm St2   ","t",0.171]
[44,null,"1458437500-3","Jäkl 50x50x2,5 mm St3   ","t",0.063]
[45,"R","3311240012","Montáž stĺpa do pätky výška do 6 m   ","ks",6]
[46,null,"1458439000","Jäkl 80x80x2,5 mm St4   ","t",0.224]
[47,null,"30931141458","Skrutky s polguľovou hlavou M 6x80 mm + matica klobúková (St4)   ","ks",80]
[48,"R","3311260011","Montáž púzdier PVC DN 80 pre stĺpiky oplotenia . dl. 650 mm a siete   ","ks",44]
[49,null,"2861117600","Rúrka odpadová rovná z PVC D 80 Tk1   ","m",28.6]
[50,"R","3311260012","Montáž púzdier PVC DN 150 pre stĺpy osvetlenia  dl. 650 mm   ","ks",6]
[51,null,"2861123000","Rúrka odpadová rovná z PVC D 150 Tk2   ","m",3.9]
[null,null,"4","Vodorovné konštrukcie   "]
[52,"011","417321313","Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20 základové   ","m3",4.202]
[53,"011","417361221","Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10216   ","t",0.042]
[54,"011","417361821","Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505   ","t",0.224]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[55,"R","564231111","Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm - podsyp okolo obrubníkov   ","m2",21.24]
[56,"221","564721112","Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 90 mm   ","m2",601.5]
[57,"221","564751114","Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm   ","m2",601.5]
[58,"221","564801111","Podklad zo štrkopiesku fr.0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm   ","m2",601.5]
[59,"R","589116112-1","Umelý trávnik hr. 22 mm (dodávka + montáž)   ","m2",601.5]
[null,null,"6","Úpravy povrchov, podlahy, osadenie   "]
[60,"011","622481119","Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením   ","m2",153.2]
[61,"011","622491308","Náter fasádny podkladný   ","m2",153.2]
[62,"011","622491314","Náter fasádny akrylátový   ","m2",153.2]
[null,null,"8"," Rúrové vedenie   "]
[63,"R","894421111","Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t   ","ks",2]
[64,null,"5922470010","Skruž betónová rovná 800x750x100   ","ks",6]
[65,null,"5922470190","Zákrytová doska 1000x70   ","ks",2]
[66,"271","894810000","Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom   ","ks",1]
[67,"286","2861421300","Vlnovcová šachtová rúra TEGRA DN 425 L=2 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN   ","ks",1]
[68,"286","2866112690","Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - prietočné DN 200x0°, materiál: PP, WAVIN   ","ks",1]
[69,"286","2866112965","Dno k uličnej vpusti plastové 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, materiál: PVC, WAVIN   ","ks",1]
[70,"286","2866200110","Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru, WAVIN   ","ks",1]
[71,"286","2867107420","Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN   ","ks",2]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[72,"221","917862111","Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou   ","m",70.8]
[73,"592","5921954390","Premac obrubník cestný 100x26x15 cm,   ","ks",71.508]
[74,"R","918101111","Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5   ","m3",2.75]
[75,"R","941955002","Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m   ","m2",110]
[null,null,"99"," Presun hmôt HSV   "]
[76,"R","998222012","Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233,8235) pre akékoľvek dľžky   ","t",622.079]
[]
[null,null,"PSV"," Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"711"," Vybavenie ihriska   "]
[77,"R","70001","Čiarovanie ihriska   ","m",260]
[78,"R","70002","Stĺpiky pre volejbal KLASIK 76 oceľové pozink., prstence   ","pár",1]
[79,"R","70003","Púzdro pre stĺpiky pre K76, vrchnáky   ","pár",1]
[80,"R","70004","Volejbalová sieť s PAD šnúrou, oká 100 mm , zelená, 2 mm PP   ","ks",1]
[81,"R","70005","Stĺpiky pre tenis oceľové   ","pár",1]
[82,"R","70006","Púzdra pre stĺpiky Klasik pre priemer 76   ","pár",1]
[83,"R","70007","Tenisová sieť 12,7x1,7 m, rekreačná, 2 mm PP ,PES páska   ","ks",1]
[84,"R","70008","Stredová páska na sieť, sťahovák   ","ks",1]
[85,"R","70009","Minifutbalová brána - exteriérová 4,0x2,0x1,30 + sieť   ","ks",2]
[86,"R","700010","Basketbalový kôš s doskou   ","ks",2]
[null,null,"766"," Konštrukcie stolárske   "]
[87,"766","766121210","Montáž drevených stien plných, s výplňou palubovkou alebo preglejkou, v. do 2,75 m   ","m2",75]
[88,null,"6062447200","Obojstranne opláštená protišmyková preglejka  hrúbky 22 mm   ","m2",75]
[89,null,"4249519400-1","Kotviaca platnička  mantinelov P6-50x50 mm   ","ks",156]
[90,"R","766211200-1","Montáž madiel drevených z masívu 120x50 mm   ","m",52]
[91,null,"5624900110-1","Drevené madlo z masívu 120x50 mm   ","m",52]
[92,null,"30931141452","Skrutky s polguľovou hlavou M 6x60 mm + matica klobúková   ","ks",60]
[93,"R","998766201","Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"767"," Konštrukcie doplnkové kovové   "]
[94,"R","767647911","Montáž  zámku 0,001t   ","ks",2]
[95,null,"5496632000-1","Zámok s vložkou + kľučky   ","ks",2]
[96,"R","767911120","Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 m   ","m",237]
[97,null,"3133102900","Štvorhranné poplastované pletivo klasické, veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/ 40/2,50/1,00   ","m",112]
[98,null,"3133103000","Štvorhranné poplastované pletivo klasické, veľkosť oka/priemer drôtu/výška roly/ 40/2,50/1,50   ","m",125]
[99,null,"1561530500","Napínací drôt poplast D  2,4/100m   ","ks",5]
[100,null,"30931170270","Skrutky napínacie   ","ks",40]
[101,"R","767915120","Montáž oplotenia priebežného z profilovej ocele s hmotnosťou 1 m oplotenia do 30 kg   ","m",108.8]
[102,null,"1458437500-5","Jäkl 50x20x2,0mm Ht1   ","t",0.184]
[103,null,"1458437500-6","Jäkl 50x20x2,0mm Ht2   ","t",0.222]
[104,null,"1458437500-7","Jäkl 50x50x3,0mm Ht3   ","t",0.057]
[105,null,"1458437500-8","Jäkl 50x50x2,5mm Ht4   ","t",0.023]
[106,null,"1458437500-9","Jäkl 50x50x2,5mm Vt1   ","t",0.233]
[107,"R","767920250","Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotl. nad 8 do 10 m2   ","ks",2]
[108,null,"1458437500-11","Jäkl 50x50x2,5 mm Ob3   ","t",0.186]
[109,"767","7679952051","Výroba atypickej brány  z profilovanej ocele   ","kg",186]
[110,"R","998767201","Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m   ","%"]
[null,null,"783"," Dokončovacie práce   "]
[111,"R","783222100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné   ","m2",99.64]
[112,"R","783226100","Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce  základný   ","m2",99.64]
[]
[null,null,"M"," Práce a dodávky M   "]
[null,null,"21-M"," Elektromontáže   "]
[113,"R","M01","Montáž káblov   ","m",198]
[114,"R","M02","Montáž vodiča zemnenia   ","kg",56]
[115,"R","M03","Montáž PVC lišty   ","m",80]
[116,"R","M04","Osadenie inštalačnej krabice   ","ks",6]
[117,"R","M05","Osadenie rozvádzača na omietku   ","ks",1]
[118,null,"M06","Osadenie a zapojenie trojfázového ističa   ","ks",2]
[119,"R","M07","Osadenie a zapojenie trojfázového PCH   ","ks",3]
[120,"R","M08","Zapojenie zásuvky/vypínača   ","ks",1]
[121,"R","M09","Zapojenie svorkovnice v inšt.krabici   ","ks",6]
[122,"R","M10","Ukotvenie a zapojenie svietidla   ","ks",6]
[123,null,"D01","Pásovina FeZn   ","kg",56]
[124,null,"D02","Svorka zemná SR 03   ","ks",12]
[125,null,"D03","Svorka skúšobná   ","ks",6]
[126,null,"D04","Štítok označovací   ","ks",6]
[127,null,"D05","Anya- Zásuvka -1  IP44 AYA2800121 biela /WDEAN2310510CF/   ","ks",1]
[128,null,"D06","Matalhalogenidový reflektor 250W s výbojkou   ","ks",6]
[129,null,"D07","Istič 3P 25A B A9KO1320 Istič ACTI9 K60N   ","ks",1]
[130,null,"D08","Vypínač 3P 25A   ","ks",1]
[131,null,"D09","Chránič GE- 2M istič. B10A 30mA typ AC DM60B10/030 o.č.609808   ","ks",2]
[132,null,"D10","Chránič GE- 2M istič. B16A 30mA typ AC DM60B10/030 o.č.609810   ","ks",1]
[133,null,"D11","Elektromer modulový 3fázový do 63A   ","ks",1]
[134,null,"D12","Krabica rozvodná IP44   ","ks",6]
[135,null,"D13","Skrinka 18MOD KLV-U-4/56/DT; IP40, p.o.,dymo.plast dvere   ","ks",1]
[136,null,"D14","CYKY 3x1,5   ","m",42]
[137,null,"D15","CYKY 3x2,5   ","m",142]
[138,null,"D16","CYKY 5x4   ","m",14]
[139,null,"D17","Trubka WRM 32   ","m",84]
[140,null,"D18","Príchytka WRM   ","ks",101]
[141,null,"D19","Výstražná fólia červená   ","m",36]
[142,null,"D20","Bitúmenový náter   ","kg",2]
[143,"R","OST01","Práce nezahrnuté v cenníku   ","hod",22]
[144,"R","OST02","Vypracovanie projektovej dokumentácie elektro   ","hod",8]
[145,"R","OST03","Vypracovanie revíznej správy   ","hod",9]
[146,"R","OST04","Zemné a výkopové práce   ","m",120]
[147,"R","OST05","Dovoz materiálu do 20 km   ","ks",2]
[]
[null,null,null,"Celkom   "]