{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Hárok1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,7,33,7],[78,0,90,0],[78,1,78,7],[79,1,79,3],[80,7,86,7],[81,1,81,3],[82,1,82,3],[83,1,83,3],[84,1,84,3],[24,1,24,3],[23,1,23,5],[22,1,22,3],[86,1,86,5],[16,1,16,5],[87,1,87,6],[57,1,57,5],[58,1,58,5],[32,1,32,5],[33,1,33,5],[43,1,43,3],[45,1,45,3],[59,1,59,6],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[49,1,49,5],[50,1,50,5],[51,1,51,5],[31,1,31,3],[39,0,62,0],[39,1,39,7],[40,1,40,3],[41,1,41,5],[41,7,56,7],[42,1,42,3],[44,1,44,5],[54,1,54,5],[52,1,52,5],[53,1,53,5],[55,1,56,1],[55,3,55,5],[56,3,56,5],[48,1,48,5],[46,1,46,3],[47,1,47,5],[73,1,73,6],[60,1,60,7],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[37,4,37,7],[64,0,76,0],[64,1,64,7],[65,1,65,3],[66,7,72,7],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[72,1,72,5],[89,4,89,7],[90,1,90,3],[90,4,90,7],[93,3,93,5],[93,6,93,7],[74,1,74,7],[75,1,75,3],[75,4,75,7],[76,1,76,3],[76,4,76,7],[94,3,94,5],[94,6,94,7],[34,1,34,6],[96,1,97,3],[96,4,97,7],[92,3,92,5],[92,6,92,7],[71,1,71,5],[88,1,88,7],[89,1,89,3],[7,4,7,7],[8,0,9,7],[21,0,37,0],[21,1,21,7],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[20,0,20,7],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[27,1,27,3],[0,0,1,7],[2,0,7,1],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[2,4,2,7],[3,4,3,7],[5,4,5,7],[6,4,6,7],[6,2,6,3],[14,1,14,3],[4,4,4,7],[12,7,14,7],[7,2,7,3],[10,0,19,0],[11,1,11,3],[10,1,10,7],[15,1,15,6],[19,4,19,7],[13,1,13,3],[85,1,85,5],[17,1,17,7],[18,1,18,3],[12,1,12,5],[35,1,35,7],[19,1,19,3],[18,4,18,7],[37,1,37,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["CENOVÁ PONUKA:\nNázov zákazky: Strojové vybavenie pre obec Pleš"]
[]
["Údaje o spoločnosti predkladajúcej ponuku",null,"Obchodné meno:"]
[null,null,"Sídlo:"]
[null,null,"IČO:"]
[null,null,"Platca DPH (áno/nie):"]
[null,null,"kontakt:"]
[null,null,"dátum vypracovania cenovej ponuky:"]
["UPOZORNENIE: UCHÁDZAČ VYPLNÍ LEN ŽLTO VYZNAČENÉ ČASTI"]
[]
["1."," Kontajner - 4 ks"]
[null,"špecifikácia/požiadavky",null,null,"parametre","jednotka","Parametre ponúkaného zariadenia\nDodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE","Cena bez DPH v EUR"]
[null,"Vaňový kontajner s vystuženou konštrukciou",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Objem kontajnera",null,null,7,"m3","áno/nie"]
[null,"Rozmery kontajnera ",null,null,"4000x1800x1580","mm","..........x.........x..........mm"]
[null,"Suma za 1 ks bez DPH"]
[{"$nulls":6},"Suma spolu bez DPH",0]
[]
[null,"Obchodné meno výrobcu zariadenia"]
[null,"Typové označenie zariadenia"]
[]
["2.","Traktorová radlica – 1 ks"]
[null,"špecifikácia/požiadavky",null,null,"parametre","jednotka","Parametre ponúkaného zariadenia\nDodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE","Cena bez DPH v EUR"]
[null,"Zadný trojbodový záves",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Dĺžka",null,null,"min. 2900","mm","............. mm"]
[null,"Šírka",null,null,"min. 1850","mm","..............mm"]
[null,"Výška",null,null,"min. 710","mm",".............mm"]
[null,"hrúbka plechu telesa lopaty",null,null,"min. 6","mm",".............mm"]
[null,"šírka záberu ",null,null,"min. 2500","mm","............ mm"]
[null,"uhol natočenia",null,null,"min. 30","°","............ °"]
[null,"celková hmotnosť",null,null,"max. 350","kg","............ kg"]
[null,"Pracovná a prepravná rýchlosť ",null,null,"min. 20","km/hod",".............km/h"]
[null,"5 ročný bezplatný servis",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"10 ročná záruka",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Suma spolu bez DPH"]
[]
[null,"Obchodné meno výrobcu zariadenia"]
[null,"Typové označenie zariadenia",null,null,"ak neexistuje typové označenie, uveďte názov logického celku"]
[]
["3.","Priekopové rameno – 1 ks"]
[null,"špecifikácia/požiadavky",null,null,"parametre","jednotka","Parametre ponúkaného zariadenia\nDodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE","Cena bez DPH v EUR"]
[null,"Zadný trojbodový záves",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Dosah",null,null,"min. 5","m","............. M"]
[null,"rotácia hlavy",null,null,"min. 240","°","............ °"]
[null,"nezávislá hydraulická zostava                                                                                                 50k   ",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"hydraulická nádrž objem",null,null,"min. 200 l","l","............ L"]
[null,"vlastná hmotnosť bez náradia ",null,null,"max. 1300","kg","............ kg"]
[null,"mechanické istenie proti prekážkam",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"paralelné riadenie",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Joystickové ovládanie hydraulické (prepojený hydr. hadicami)",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"liatinové prevodovky a čerpadla",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"reverzovatelný rotor",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"kĺbový hriadeľ, ochrana kabíny a hydraulický olej",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"stabilizácia",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"osvetlenie",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"príslušenstvo","plávajúca poloha ramena","elektrická v spojení s ovládaním joystikom",null,null,"áno/nie"]
[null,null,"mulčovacia hlava min. šírka 1,2 m","plávajúca poloha mulčovacej hlavy, príkon min. 45k, záber min. 1,15m",null,null,"áno/nie"]
[null,"5 ročný bezplatný servis",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"10 ročná záruka",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Suma spolu bez DPH"]
[]
[null,"Obchodné meno výrobcu zariadenia"]
[null,"Typové označenie zariadenia",null,null,"ak neexistuje typové označenie, uveďte názov logického celku"]
[]
["4.","Benzínový krovinorez č.1  – 1 ks"]
[null,"špecifikácia/požiadavky",null,null,"parametre","jednotka","Parametre ponúkaného zariadenia\nDodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE","Cena bez DPH v EUR"]
[null,"zdvihový objem ",null,null,"min. 41","cm3","............cm3"]
[null,"výkon",null,null,"min. 2","kW","............kW"]
[null,"hmotnosť",null,null,"max. 8,5","kg","............kg"]
[null,"dĺžka bez rezného nástroja",null,null,"max. 1,8","m","............m"]
[null,"objem palivovej nádržky",null,null,"min. 0,75","l","............l"]
[null,"Vrátane príslušenstva ( ochranné okuliare, popruhy)",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"motor dvojtaktny ",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Suma spolu bez DPH"]
[]
[null,"Obchodné meno výrobcu zariadenia"]
[null,"Typové označenie zariadenia",null,null,"ak neexistuje typové označenie, uveďte názov logického celku"]
[]
["5.","Benzínový krovinorez č.2  – 1 ks"]
[null,"špecifikácia/požiadavky",null,null,"parametre","jednotka","Parametre ponúkaného zariadenia\nDodávateľ uvedie podľa charakteru požiadavky konkrétnu hodnotu, alebo ÁNO/NIE","Cena bez DPH v EUR"]
[null,"zdvihový objem ",null,null,"min. 45","cm3","............cm3"]
[null,"výkon",null,null,"min. 2,2","kW","............kW"]
[null,"hmotnosť",null,null,"max. 8,5","kg","............kg"]
[null,"dĺžka bez rezného nástroja",null,null,"max. 1,8","m","............m"]
[null,"objem palivovej nádržky",null,null,"min. 0,75","l","............l"]
[null,"Vrátane príslušenstva ( ochranné okuliare, popruhy)",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"motor dvojtaktny ",{"$nulls":4},"áno/nie"]
[null,"Suma spolu bez DPH"]
[]
[null,"Obchodné meno výrobcu zariadenia"]
[null,"Typové označenie zariadenia",null,null,"ak neexistuje typové označenie, uveďte názov logického celku"]
[]
[null,null,null,"Celková cena bez DPH",null,null,0]
[null,null,null,"DPH 20 %",null,null,0]
[null,null,null,"Celková cena s DPH",null,null,0]
[]
[null,"Pečiatka:",null,null,"Podpis:"]